**浙江警官职业学院**

**警苑餐厅公益性食堂洗碗机、消毒柜竞争性谈判文件**

**项目编号：ZJJGZYXY-2017006**

**项目名称：警苑餐厅公益性食堂洗碗机、消毒柜**

**采购单位：浙江警官职业学院**

**日期： 2017年12月25日**

**一、招 标 公 告**

浙江警官职业学院拟采购警苑餐厅公益性食堂用的洗碗机、消毒柜。为择优选择报价合理、质量过硬、服务良好的产品，学校本着公开、公平、公正的原则，采用竞争性谈判方式，欢迎符合条件的投标人前来投标。

**1、项目名称：警苑餐厅公益性食堂洗碗机、消毒柜**

**项目编号： ZJJGZYXY-2017006**

**2、采购组织类型：单位自行组织采购竞争性谈判**

**3、招标项目概况：**

浙江警官职业学院警苑餐厅一楼公益性食堂，主要服务对象为在校学生。现采购的洗碗机要求具有清洗、烘干、消毒等一系列功能。以满足在校学生一日三餐的清洁需求。项目经费预算为9.8万元人民币(含开17%增值税专用发票，本项目为一次性包干价)。具体要求见招标文件。

本次招标共确定壹家中标单位。

**4、对投标人的资格要求：**

（1）独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度且近三年内无有效质疑投诉记录；

（3）具有依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录。

**5、招标公告时间及招标文件的获取方式：**

（1）公告时间：2017年12月25日至2017年12月28日

（2）招标文件的获取方式：网上自行下载。

（3）招标文件售价：免费。

6、**投标截止时间**：2017年12月28日上午9:30。

**7、投标地点：**浙江省杭州市下沙高教园区浙江警官职业学院行政楼203室。

**8、开标时间：2016年12月28日上午9点40分。**

**9、开标地点：**浙江省杭州市下沙高教园区浙江警官职业学院行政楼414-2室。

**10、投标须知**

**（1）有意者请于开标当天，投标截止时间之前，携带投标文件前来投标。投标文件须包含报价单一份，营业执照复印件一份以及各项商务资信证明材料复印件，一并密封后在外加盖公章。**

**（2）热风消毒柜须带样品。投标截止时间之前，须将投标样品根据提交样品联系人指示放置于行政楼一楼指定地点。提交样品联系人：王春娣，联系电话：13516818922。**

**未密封的投标文件作为无效投标文件，未提交样品的作废标论处。**

**11、其他事项：**

中标人必须在中标结果公示期满后3个工作日内签订采购协议，并在合同签订后5天内完成产品生产安装。中标人未在规定时间内签订协议的，需方（采购人）有权取消中标人的中标资格，需方（采购人）可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

**13、采购单位联系方式：**

联系人：刘老师 余老师

联系电话：0571-86836397

**二、采购内容及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | **\*规格尺寸及技术参数** | 数量 |
| 1 | 长龙式洗碗机 | 尺寸:5200\*800\*2104 洗涤量:3600碟(200筐)/小时 总功率:42KW /52KW 电压:400V,3+N,50 需采用进口水泵和微电脑控制电路,性能稳定,质量可靠.双缸浸泡清洗，高压喷淋快速去除污渍，数码及时直观的显示锅炉和水池内的温度;洗涤周期有60秒,90秒和120秒三个档位可随意转换,杀菌率需达到99.99%； | 1台 |
| 2 | 热风烘干机（配套洗碗机用） | 尺寸:775\*600\*754 总功率:6KW 电压:400V,3+N,50 需采用进口干燥机和微电脑控制电路,性能稳定,质量可靠.杀菌率达到99.99%； | 1台 |
| 3 | 蒸气回收系统 | 尺寸:5500\*1200\*600 总功率:1.5KW 电压:380V,3+N,50 要求采用进口SUS304-2B不锈钢制作，微电脑控制电路. | 1套 |
| 4 | 加厚整理筐 | 工程PP制作，可耐温108度 | 12个 |
| 5 | 热风消毒柜 | 高温热风消毒柜容量：950L，规格：1170\*765\*1850红外线光波，高温双重消毒，强效杀毒用进口炭纤维光波管，发热效率高，触摸式控制面板，微电脑精确控制，优秀不锈材质，设置不同的消毒温度 | 2台 |
| 6 | 配套 | 500\*500不锈钢排风管生产安装（规格尺寸由投标人到招标方现场测量） | 1套 |

**热风消毒柜须带样品，未带样品作废标处理。**

质保期：壹年 售后：要求在杭州有能力做好安装及售后服务。

投标产品必须具备的资质要求：

* 疾病预防控制中心检测报告
* 热风消毒柜需带样品

**以上打星号的资质要求若有一项不满足即做废标处理。**

**三、评审办法及评分标准**

本项目采购方式为竞争性谈判，评审采用一次报价的最低价中标法。即在满足采购内容及要求的条件下，一次报价，最低价中标。

**四、报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | **\*规格尺寸及技术参数** | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长龙式洗碗机 | 尺寸:5200\*800\*2104 洗涤量:3600碟(200筐)/小时 总功率:42KW /52KW 电压:400V,3+N,50 需采用进口水泵和微电脑控制电路,性能稳定,质量可靠.双缸浸泡清洗，高压喷淋快速去除污渍，数码及时直观的显示锅炉和水池内的温度;洗涤周期有60秒,90秒和120秒三个档位可随意转换,杀菌率需达到99.99%； | 1台 |  |  |
| 2 | 热风烘干机（配套洗碗机用） | 尺寸:775\*600\*754 总功率:6KW 电压:400V,3+N,50 需采用进口干燥机和微电脑控制电路,性能稳定,质量可靠.杀菌率达到99.99%； | 1台 |  |  |
| 3 | 蒸气回收系统 | 尺寸:5500\*1200\*600 总功率:1.5KW 电压:380V,3+N,50 要求采用进口SUS304-2B不锈钢制作，微电脑控制电路. | 1套 |  |  |
| 4 | 加厚整理筐 | 工程PP制作，可耐温108度 | 12个 |  |  |
| 5 | 热风消毒柜 | 高温热风消毒柜容量：950L，规格：1170\*765\*1850红外线光波，高温双重消毒，强效杀毒用进口炭纤维光波管，发热效率高，触摸式控制面板，微电脑精确控制，优秀不锈材质，设置不同的消毒温度 | 2台 |  |  |
| 6 | 配套 | 3个墙洞开孔及垃圾搬运、500\*500不锈钢排风管生产安装（规格尺寸由投标人到招标方现场测量） | 1套 |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |